电热鼓风干燥机

技术规格及性能参数要求

参考品牌型号：北京市光明医疗仪器有限公司 101-2E，

可以同等技术性能、配置设备响应。

|  |  |
| --- | --- |
| 使用温度范围 | >250°C |
| 电压 | 220V |
| 功率 | >2.0KW |
| 温度分辨率 | 1°c |
| 运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止 |
| 外型尺寸(深宽高) | <630\*<900<\*900mm |
| 容量 | >120L |
| 隔板 | >1个 |

**技术要求：**

**商务要求：**

质保≥1年，提供备品备件、耗材清单及长期最优惠供货价格。