**空气消毒机维保竞争性谈判参数**

1. 维保资质要求：

1、具有企业法人营业执照（经营许可项目需包含设备维修、专业设备修理或设备维护及维修相关范围）

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加招标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、提供国内消毒机生产厂家对售后工程师的正规培训证明材料；

二、招标参数：

1.巡检周期≤60天，特殊区域≤30天，提供巡检报告。

2.维修人员≥3人

3.响应时间≤2小时

4.维修时长：≤48小时

5.业绩：类似产品本省维护、维修业绩≥3家，提供相关证明材料。

6.紧急情况时能提供≥2台备用机

7.特殊科室采用一次性清洁用品进行维保

8.发现无法修复的机器，协助医院更换设备

9.具备专业检测工具及检测能力，每年提供专业检测数据及校准

三、配件参数及更换频次（机型不涉及配件不做要求）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 配件名称 | 备件要求 | 更换要求 |
| 紫外线灯管（耗材/支） | 1、采用UV-CZ紫外线灯管，使用寿命≥5000小时以上；2、杀菌波段介于200-300之间；3、高透光率、高纯度石英套管，紫外线透过率90%以上； | 5000小时更换 |
| 过滤布（耗材/套） | 1. 粗效过滤网
2. 中过滤网
3. 活性炭过滤网
4. 光触媒过滤网

可以有效过滤5um以上尘埃粒子、可有效降解甲醛、苯、甲苯、二甲苯等污染物可吸附异味，达到除臭、抗菌目的。 | ≤6个月更换 |
| 风机（备品备件） | 循环风量≥800m3/h | 损坏更换 |
| 风叶（备品备件） | 零配件按实际机型配置 | 损坏更换 |
| 负离子发生器（备品备件） | 负氧离子释放量：≥6×106个/m3 | 损坏更换 |
| 镇流器（备品备件） | 1. 功率因数（PF）>0.98
2. 电流谐波含量小于15%
 | 损坏更换 |