**24管低速离心机项目技术参数**

1.最高转速：5000r/min；

2.最大相对离心力：4360xg；

3.定时范围：1-999min；

4.电源：AC 220V 50Hz 8A

5.尺寸参考：510\*410\*310mm

6.容量：10ml\*8\*4；5/7ml\*12\*4；5ml\*10\*4；96孔培养板；

7.转速精度：±30r/min；

8.噪音水平：≤60db。