无线皿式液滴测温仪 技术参数

一.功能:

1、24 小时实时监测;

2、使用智能手机通过无线方式读取数据，方便易用;

3、数字式高精度、高分辨率检测系统;

4、可同时接入 2-6个皿式液滴温度模组;

5、皿式液滴温度模组为专利液滴设计,模拟胚胎所处真实微滴环境;

6、手机 APP 可查看历史数据，实现智能追溯；

7、所采集温度数据同时可接入监控模块系统，实现一体化组网。

二.传感器参数

8、模组形状:皿式液滴探头;

9、存储温度:2℃~40℃;

10、工作温度:2℃~40℃;

11、分辨率:0.01℃;

12、精度:±0.1%;

13、尺寸:Ф38mmx12mm;

14、传输距离:≥2M;

15、重量:≤100g。