**物理治疗凳技术参数**

1、材质：不锈钢、塑料、泡沫海绵、优质PU革；

2、凳面尺寸（cm）：43×39；

3、整体尺寸（cm）：Φ60×60×42～53；

4、铝钢结合，带液压油缸，360°旋转，铝合金底座；

5、凳面上升载荷≤15kg；

6、凳面下降载荷≥25kg；

7、功能特点：

①、凳面高度可调，方便治疗师使用。

②、凳体底部设计有万向滑轮，可以自由移动。凳面可以360°旋转。

8、用途：治疗师对患者进行手法治疗时的可移动式坐具。