居民身份证阅读器 技术参数

1、可接入免疫规划信息管理系统

2、工作电压：DC5V（usb供电）

3、供电方式：电脑USB供电

4、接口方式：USB-SDT

5、通讯线：USB通讯线

6、内置通信接口接线端子：6P 2.0

7、射频技术：符合ISO 14443 Type B标准

8、读卡距离：0-40mm

9、感应区面积：60\*60mm

10、读卡时间：＜1.0S

11、卡片与感应区平面最大张角：70°

12、支持二代身份证读取

13、内置天线板尺寸：60\*60（mm）

14、内置主板尺寸：77\*15（mm）

15、工作频率：13.56MHZ

16、保密模块：有公安部授权

17、提供电源指示灯及声音播报

18、提供SDK及测试软件

19、工作环境：工作温度：0℃~55℃，保存温度：-40℃~60℃

20、操作系统：推荐平台WIN