**纯水制造系统技术参数**

1、环境温度:5℃-40℃

2、相对湿度:≤80%

3、电源电压:AC 220V±10%

4、电源频率:50Hz±1Hz

5、适用原水:自来水

6、产水量:≥60L/h(25℃时)

7、产水水质:符合 GB6682《分析实验用水规格及试验方法》的用水标准

8、设备功率:250W

9、设备回收率:≥60%

10、进水压力:0.2mpa-0.35mpa

11、设备脱盐率:≥99%

12、供水流量:≥1m³/h

13、供水循环流速:≥1m/s

14、取水速度:1.5-2L/min

15、安装完毕后水质检测符合使用要求，并提供检测报告