危险废物标签打印机技术参数

一、危险废物标签打印机及型号须符合（HJ 1276—2022）2023年07月01日实施的规范、标准要求。

二、危险废物标签打印机能接入云南省固体废物管理信息平台进行在线打印。

三、打印方式为热敏打印，无需碳带及墨粉等耗材。

四、打印尺寸为100\*100mm（危险废物打印机标签纸为不干胶100\*100mm）。

五、技术成熟、结构简单、稳定；

六、支持Windows系统、默认采用USB线缆连接；也可选用WIFI连接，打印时自动生成二维码，微信、支付宝扫一扫功能扫描二维码即可显示标签上的全部信息。

七、打印危险废物不干胶标签纸不会卡纸、错位且字迹干净清晰。