**流式细胞仪自动进样器技术参数**

**数量：1套**

1.具有自动混匀和内外管壁自动清洗功能，降低样本间交叉污染；

2.可以在单管和32管自动转盘上样模式间转换；

※3.死体积：≤25μl；

4.混合模式：单管混匀；

5.条形码阅读：条形码阅读器（code 128、code39、库德巴码、交叉25码）；

6.与DxFlex流式细胞仪配套使用；

※7.类别：32管转盘。