**电动手术床** 技术参数

**主要技术参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| 台面长度 | 2020（±20）mm |
| 台面宽度 | 500（±20）mm（不带侧轨） |
| 台面高度（电动） | 最低730(±20)---最高1030(±20)mm（电动） |
| 台面纵向平移 | 300±20mm（电动）； |
| 床面前后倾角度（电动） | 前倾≥15°、后倾≥20° |
| 床面左右倾角度（电动） | 左倾≥20°、右倾≥20° |
| 头板折转角度（手动） | 上折≥35°、下折≥90° |
| 背板上折角度（电动） | 上折≥75°、下折≥20° |
| 腿板折转角度（手动） | 上折≥15°、下折≥90°轴式可展开180°可拆卸 |
| 额定承重 | 180kg |
| 腰桥升降行程（选配） | 120mm（±10） |

**配置清单（单台）:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 手术台床体 | 1 | 套 |
| 2 | 床垫 | 1 | 套 |
| 3 | 电机（可选配进口） | 6 | 组 |
| 4 | 麻醉屏架 | 1 | 件 |
| 5 | 托手架 | 2 | 件 |
| 6 | 托腿架 | 2 | 件 |
| 7 | 肩托 | 2 | 件 |
| 8 | 腰托 | 2 | 件 |
| 9 | 内置腰桥 | 1 | 套 |
| 10 | 手控器 | 1 | 件 |
| 11 | 平移系统 | 1 | 套 |
| 12 | 电源线 | 1 | 个 |
| 13 | 产品合格证/保修卡 | 1 | 套 |
| 14 | 使用说明书 | 1 | 套 |