**病理脱水机**技术参数

**主要技术参数：**

1 液缸数量：12个，其中3个蜡缸。

\*2 单缸容积及组织样本容量： 2000ml样本量 约110

\*3 起缸停留时间：0～99秒可调。

4 参数设定：可任意设定和密码锁定窗口

5 组织保护缸：1—7缸任意设置

6 搅拌间隔：0～99分钟可调。

7 温度控制：室温～99℃

\*8 加热：进入蜡缸前自动加热和手动加热两种模式。

9 提前加温时间：0～99小时可调。

10 电源：AC220V±15% 50Hz±1Hz 功耗：≤500W

11 尺寸：1230mm长\*605mm\*530mm