体检秤技术参数

1. 操作方式：手动﹑自动两种方式可随意选择；

2. 身高测量方式：超声波测量；

▲3. 扫码登录：一维、二维码扫描登录；

▲4. 显示方式：1、单色测量屏   6.3英寸；2、彩色广告屏   8英寸；

5.重力补偿值 可根据用户使用地区的重力加速度值进行设定；

6. 测量范围：身高：30－200CM，体重：5－300KG；

7. 精确度：身高：±0.5CM ，体重：±0.05KG；

▲8. 外形设计：整机外壳采用塑胶模具成型；

9. 打印方式：微型高速热敏打印机；

10. 裁纸方式：自动；

11. 语音提示：有；

12. 体型：国际通用体格指数（BMI)；

13. 数据输出格式：RS-232、蓝牙、网口；

14.整机重量：≥36Kg。