|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 设备 |
| 5 | C级防护服（提供样品） |

五、C级防护服

1.自粘双层门襟；

2.配合全面罩的弹性面部开口；

3.锋线+胶条密封；

4.袖口、裤口弹性收口；

5.合身的弹性腰围；

6.通过EN14126:2003生物制品防护测试；

7.防护高浓度无机化学品；

8.液体承受压力≥2巴；

9.防护生物制品；

10.产品尺码包含S、M、L、XL、XXL。

技术评分按满分30分算，评分标准一般参数不响应一条扣 3 分。▲为实质性条款。