电切镜及附件 技术参数

**\*1、电切内窥镜一套**（包含如下），可连续进出水冲洗对流，用于经尿道对前列腺进行切割与凝血。

**\*1.1、内窥镜**， 30° 2.9mm×302mm高清（HD）内窥镜,目镜与镜端采用高品质蓝宝石镜面，无腐蚀性。

**1.2、被动式操作器**，被动式，新型人体工程学被动式工作手件，前操控手柄可同时四手指抓握，从中指至小指由上至下逐渐向后倾斜，与后拇指始终形成圆弧型的自然抓握状态，可提高操控性，减少操作疲劳。

**\*1.3、外鞘，**外径 ≦22.5Fr、内径最小通道≧20 Fr，带进、出水通道和控制开关，始终保持进出水垂直对流。

**1.4、内鞘**，外径 ≦20Fr 、内径最小通道≧16.5 Fr，可360°旋转。

**1.5、闭孔鞘芯**，与内鞘配套使用。

**1.6、冲洗接头**，与内鞘配套使用。

**配 置 清 单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电切内窥镜 | 1套 |  |
| 1.1 | 内窥镜 | 1支 | 30° |
| 1.2 | 被动式操作器 | 1把 |  |
| 1.3 | 外鞘 | 1支 |  |
| 1.4 | 内鞘 | 1支 |  |
| 1.5 | 闭孔鞘芯 | 1支 |  |
| 1.6 | 冲洗接头 | 1个 |  |
| 1.7 | 冲洗器 | 1套 |  |

技术评分按满分50分算，评分标准重要参数不响应一条扣 5 分，一般参数不响应一条扣 2 分。