**Y轴运动脱色摇床术参数**

**数量：3套**

1. 震动方式：上下Y轴运动
2. 震动幅度：≥20mm
3. 转速：10-80转/分钟可调
4. 调速方式：无极调速
5. 转速显示：数显或表显
6. 电机：无刷直流电机
7. 托盘台面：橡胶平台带阻尼抗腐蚀，盘边缘有防溢出裙边
8. 托盘大小：长（300-400mm）宽（300-400mm），偏差不超过5mm
9. 整体高度：小于250mm

10、功率：30-50W

11、整机可放入低温及恒温箱中使用

供应商每有一条参数不响应扣 5 分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。