**电热恒温培养箱技术参数**

1.电源电压:AC220V 50HZ；

2.控温范围:RT +5-65℃；

3.温度分辨率/波动度:0.1℃/±0.5℃；

4.温度均匀度:±1.5℃(测试点为37℃)；

5.工作环境温度:+5-35°℃；

6.输入功率:750W；

7.内胆尺寸(mm)WxDxH:（600x600x750）±10%；

8.外形尺寸(mm)WxDxH:（890x740x910）±10%；

9.载物托架：≥2块；

10.液晶显示控制器。

供应商每有一条一般参数不响应扣 5 分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。