细胞技术仪 技术参数

重要参数:

1、计数准确性:细胞计数的误差范围，要求误差≤±2%。

2、检测速度:细胞计数的速度，为≥1000个细胞/秒。

3、细胞大小检测范围:4-60 μm。

4.荧光检测通道:支持至少2个荧光通道(如GFP、RFP等)。

5、分辨率:2.5倍及以上光学放大。

一般参数:

1、支持的通信接口，USB、Wi-Fi、蓝牙等。

技术评分按满分50分算，评分标准重要参数不响应一条扣 10分，一般参数不响应一条扣\_1\_分。