**雪花制冰机技术参数**

数量：1套

\*1、制冰量（kg/24h）：≥100

2、储冰量(kg)：≥25

\*3、制冷剂：404A/300g

4、额定功率（W）：≤700

5、类型：桌面型

6、采用优质全不锈钢外壳,防腐耐用 ；

\*7、冰形：雪花碎冰细小实用，产冰量大、可实现冰、水自动分离 ；

\*8、有冰满、缺水、过冷保护、故障警告显示等保护性停机功能 ；

9、箱体隔热层为无氟发泡,保温效果好；

10、采用进口无氟压缩机，内胆为无氟抑菌型,节能环保 ；

11、控制系统采用微电脑，自动控制；

12、一键式从进水、制冰、碎冰、挤压、出雪花冰，冰满自动停机

13、配置要求：

13.1、 主机1套

13.2、 水管接头配件1套

13.3、 不锈钢冰铲2个

13.4、 水管及排液清理工具2套