**便携式彩超成人心脏探头** 技术参数

1、适用于GE翼翔，翼臻便携式彩超的成人心脏探头

2、可视可调中心频率 1.7-4.0MHz

3、中心频率：B型3段，谐波3段，CDFI2段，PW3段