# 体表给药器技术参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围 | 用于对患者体表和自然腔道局部给药。不用于皮下给药和静脉给药。不包括阴道给药器。 |
| 2 | 适用人群 | 适用于成人患者（身体植入有电子治疗产品者除外）。 |
| 3 | 推进柄行程 | 大于25mm |
| 4 | 给药速度\* | 速度1：0.6 mm/min；误差：±10%  速度2：3.0mm/min；误差：±10% |
| 5 | 换液提示 | 溶液用尽时，声光提示 |
| 6 | 电量提示 | 通过四位指示灯表示设备剩余电量 |
| 7 | 运行方式 | 连续运行 |
| 8 | 应用部分 | B型应用部分 |
| 9 | 供电方式 | 内部供电设备 |
| 10 | 工作电压 | DC12V 1.8A |
| 11 | 喷涂方式\* | 将专用液体敷料以纤维形式喷涂皮肤表面 |

# **体表给药器配置单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 物品描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 整机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 导联线 | 1 | 条 |  |
| 3 | 合格证 | 1 | 张 |  |
| 4 | 使用说明书 | 1 | 本 |  |

供应商每有一条重要参数不响应扣5.5分，每有一条一般参数不响应扣3分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。